t1 = 8 mm

t2 = 8 mm

b = 2~3 mm

c = 0 mm

α = 50°