

**Maximum Single Pass Fillet Weld Size**=(flat) 1/2 ”,(horizontal) 3/8”, (vertical) 1/2”, (overhead) 5/16”